**گیگاست A450**

**گوشی در یک نگاه**



1. خروجی صدای گوشی
2. صفحه نمایش
3. دکمه تماس(به سمت بالا)

* برای افزایش صدا یا نور صفحه نمایش فشار دهید
* دفترچه تلفن(به سمت پایین)

**شرکت نگین تک پرشیا (مرکز خدمات پس از فروش (Gigaset:**

جهت کسب اطلاعات درباره انواع محصولات در خواست تعمیرات و گارانتی/ضمانت

**شماره تماس:02123065320**

لطفا در هنگام تماس فاکتور خرید را در دسترس داشته باشید.

* برای کاهش صدا و دسترسی به دفترچه تماس ها فشار دهید

1. دکمه 0K

* برای تایید عملکرد فشار دهید

1. دکمه تماس و بلندگو

* برای برقراری یا پاسخگویی تماس فشار دهید
* برای فعال سازی بلندگو فشار دهید

1. دکمه فهرست(منو)

* دسترسی به منوی اصلی

1. دکمه قفل صفحه کلید

* فشار مختصر کلید\* برای درج آن در حین شماره گیری
* برای فعال /غیر فعال کردن قفل فشار دهید و نگه دارید

1. دکمه بی صدا

* برای فعال/غیرفعال کردن صدای میکروفن نگه دارید

1. دکمه برگشت

* خروج از منو
* خروج از منو تماس ها و دفترچه تلفن
* برای تغییر نام گوشی و تاریخ/ساعت فشار دهید و نگه دارید

1. دکمه پایان تماس،روشن/خاموش

* برای پایان تماس فشار دهید
* برای روشن/خاموش کردن گوشی فشار دهید و نگه دارید
* برای خروج از منو/عملکرد

1. R دکمه فلش

* برای انتقال خط تلفن نگه دارید

1. دکمه شماره گیری مجدد

* برای ورود به لیست شماره گیری مجدد /تماس های اخیر فشار دهید

1. دکمه **#** (خاموش/روشن صدای زنگ)


* برای ایجاد وقفه نگه دارید
* برای خاموش/روشن زنگ نگه دارید

1. دکمه INT

* برای برقراری تماس داخلی فشار دهید
* برای برقراری کنفرانس تلفنی فشار دهید

1. میکروفن

**پایه در یک نگاه**



**کلید ثبت/ پیج کردن گوشی دستی**

***اولین قدم***

**قرار دادن هندست در پایه شارژ**

قرار دادن گوشی در پایه شارژ طبق آنچه نمایش داد شده و در حالیکه صفحه نمایش آن رو به جلو است.

گوشی و پایه در کارخانه ثبت شده اند و نیاز به ثبت نمی باشد.در صورتی که مایل باشید گوشی خود را به پایه ی دیگر متصل نمایید و یا از گوشی اضافه نیز استفاده کنید باید آن را به صورت دستی ثبت کنید.

برای شارژ باتری باید گوشی را داخل پایه قرار دهید.

لطفا توجه داشته باشید

* گوشی را تنها در جایگاه شارژ که برای آن در نظر گرفته شده است قرار دهید.

**شارژ اولیه و تخلیه باتری**

سطح شارژ درست تنها زمانی نمایش داده می شود که باتری ها به طور کامل شارژ و تخلیه شده باشند.



* گوشی را به مدت 12 ساعت روی پایه شارژ قرار دهید.
* سپس از روی پایه برداشته و تا زمان تخلیه کامل شارژ روی پایه قرار ندهید.

**لطفا توجه داشته باشید:**

* **بعد از شارژ اولیه و تخلیه شارژ پس از هر بار مکالمه گوشی را روی پایه شارژ قرار دهید.**
* **همیشه پس در آوردن یا عوض کردن باتری باید مراحل شارژ اولیه و تخلیه آن را مجدداً انجام دهید.**

**تصویر ها و نمادها**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مفهوم | عملکرد | نام | علامت |
| نشانه ظرفیت باتری (کامل = زمان مکالمه بیش از 1 ساعت باقی می مانده). | 1. ثابت | باتری | http://simpleicon.com/wp-content/uploads/battery-full.png |
| زمانی که باتری در حال شارژ و یا هنگامی که زمان مکالمه کمتر از 1 ساعت از آن باقی مانده | 1. چشمک زن |
| باتری خالی است (چند دقیقه باقی مانده به اتمام باتری) |
| ثابت در طول یک تماس | 1.ثابت | تلفن |  |
| هنگام دریافت تماس های دریافتی | 2.چشمک زن |
| بدون پیام | 1.خاموش | پیام |  |
| پیام جدید | 2.چشمک زن |
| هنگامیکه شماره جدیدی در لیست تماس وجود ندارد و یا زمانیکه کاربر در حال مرور تماسهای جدید است. | 1.ثابت | ورود به سیستم تماس ها |  |
| ورودی جدید وجود دارد | 2.چشمک زن |
| خالی بودن از سیستم ورودی جدید | 3.خاموش |
| روشن بودن در هنگام مرور کردن دفترچه تلفن | ثابت | دفترچه تلفن |  |
| روشن بودن در زمان فعال کردن زنگ | ثلبت | ساعت زنگدار |  |
| زمان روشن بودن اسپیکر نمایش داده میشود | ثابت | بلندگو |  |
| زمانی که زنگ تلفن خاموش است | ثابت | حالت سکوت |  |
| زمانی که گوشی با پایه مرتبط است | 1.ثابت | سیگنال |  |
| چشمک زدن هنگامی که گوشی خارج از محدوده است و یا ثبت نشده است. | 2.چشمک زن |
| حالت چرخشی نشان دهنده ورودی است | ثابت | الگو سمت راست | -- |
| روشن بودن آن نشان دهنده: وجود گزینه های بیشتر  وجود شماره تلفنهای جدید  دفترچه تلفن و یا حالت نمایش Caller ID  امکان کاهش صدا در حین تماس | ثابت | به سمت پایین |  |
| روشن بودن آن نشان دهنده: وجود گزینه های بیشتر  جستجو برای دفترچه تلفن یا ضبط  دفترچه تلفن و یا حالت بررسی CID.  امکان افزایش صدا در حین تماس | ثابت | به سمت بالا |  |
| هنگام تایید انتخابها روشن می گردد. | ثابت | ok |  |
| ویرایش دفتر تلفن یا شماره  بازگشت به حالت قبلی و یا مرحله قبلی منو | ثابت | Back |  |

**نمای کلی منو**

در حالت آماده به کار، دکمه منو برای دسترسی به منوی اصلی را فشار دهید. برای مشاهد کلی منو به فهرست زیرمراجعه کنید  
منو  
*دفترچه تلفن*  
• ورودی جدید  
• لیست  
• ویرایش ورودی  
• حذف  
• حذف تمام ورودی ها  
• فهرست مستقیم  
*تنظیمات شخصی*  
• نام گوشی

* صدای گوشی  
  • قطع خودکار   
  *ساعت**و زنگ هشدار*  
  • تاریخ/ زمان  
  • تنظیم فرمت  
  • زنگ هشدار  
  • آهنگ زنگ هشدار

*تنظیمات پیشرفته*  
• تغییرپین  
• ثبت دستگاه  
• عدم ثبت دستگاه  
•باز نشاندن ((reset  
• پیشوند گذاری اتوماتیک ( مانند کد)  
• زمان بازخوانی ( مدت زمان مکالمه)  
• حالت شماره گیری  
• زنگ اولیه

**کاربری**

**انجام تماس**  
**پیش شماره گیری**   
شماره مورد نظر را شماره گیری نمایید. (حداکثر 24 رقم) و سپس دکمه مکالمه را فشار دهید.  
**شماره گیری مستقیم**  
دکمه مکالمه را فشار دهید و سپس شماره (حداکثر 24 رقم) مورد نظر را شماره گیری نمایید.

**تماس از لیست شماره گیری مجدد**  
1. دکمه شماره گیری مجدد در حالت آماده به کار را فشار دهید.  
2. دکمه یا  برای ورود به لیست شماره گیری مجدد انتخاب و سپس دکمه مکالمه را انتخاب کنید.

**برقراری تماس با شماره های ثبت شده**  
1. دکمه تماس در حالت آماده به کار را انتخاب نمایید.  
2. دکمه یا  برای ورود به لیست تماس فشار دهید و سپس دکمه مکالمه را انتخاب کنید.

**تماس از دفترچه تلفن**  
1. دکمه  در حالت آماده به کار انتخاب نمایید.  
2. دکمه یا  برای انتخاب یک ورودی در دفترچه تلفن انتخاب و سپس دکمه مکالمه را فشار دهید.  
**دفترچه تلفن**

**دفترچه تلفن**  
تلفن شما قابلیت ذخیره 50 شماره را دارد. هر ورودی دفترچه تلفن می توانید حداکثر 24 رقم برای شماره تلفن و 12 کاراکتر برای نام داشته باشد.

**وارد کردن کاراکتر**  
هنگامی که یک زمینه را برای وارد کردن متن دلخواه انتخاب نمایید، شما می توانید متن خود را با یک یا چند بار فشار دادن دکمه ای که حرف مورد نظر بر روی آن درج شده است، بنویسید.  
برای مثال، برای وارد کردن حرف "A" دکمه "2" یک بار فشار دهید برای حرف "B"دو بار دکمه "2" را فشار دهید . ایجاد فاصله و علامت های دیگر را می توان با استفاده از دکمه "1" یا "0" انتخاب کنید.

**ذخیره یک تماس در دفترچه تلفن**  
1. با فشار دادن دکمه منو وارد منو دستگاه شوید.  
2. دکمه  یا  برای انتخاب دفترچه تلفن (phone book) فشار دهید و سپس دکمه OK را انتخاب کنید.  
3. دکمه OK را مجدداً برای وارد کردن ورودی جدید انتخاب کنید.  
4.نام جدید (Enter name) مخاطب را وارد کنید (حداکثر 12 کاراکتر). برای ویرایش، دکمه برگشت Back را انتخاب کنید و یا با فشار دادن دکمه OK مخاطب جدید را تایید کنید.  
5. شماره تماس (Enter Number) را وارد کنید (حداکثر 24 رقم) و سپس دکمه OK را فشار دهید شنیدن صدای زنگ نشانه تایید است. )  
 • زمانی که حافظه پر است شما نمی توانید یک ورودی جدید دردفترچه تلفن ذخیره کنید. مگر اینکه یکی از ورودی ها را حذف کنید.  
• هنگام ذخیره سازی شماره جدید با کد منطقه ذخیره نمایید در غیر اینصورت در هنگام تماس نام فرد روی نمایشگر نشان داده نمی شود.

**دسترسی به دفترچه تلفن**  
1. دکمه در حالت آماده به کار فشار دهید تا به فهرست ورودی های دفترچه تلفن دسترسی پیدا کنید. سپس با فشار دکمه ok مخاطب را انتخاب نمایید .  
2. با فشار دکمه  یا  شماره موجود در لیست را انتخاب کرده و سپس OK کنید تا تایید شود.  
ورودی های دفترچه تلفن به ترتیب حروف الفبا مرتب شده، و شما می توانید با فشار دکمه های فوق برای حرکت در لیست تماس استفاده نمایید.  
3.دکمه OK برای مشاهده جزئیات مخاطب انتخاب نمایید.

**دسترسی به حافظه گوشی**

**دسترسی مستقیم به حافظه**   
علاوه بر حافظه دفترچه تلفن، امکان دسترسی مستقیم به دو روش دیگر نیز می باشد (کلید 1 و 2) با فشار بر روی کلید ها در حالت آماده به کار دستگاه به طور خودکار شماره تلفن ذخیره شده را شماره­گیری

می نماید.

**افزودن/ ویرایش حافظه مستقیم**  
1. دکمه منو را برای وارد شدن به منو انتخاب کنید.  
2. دکمه یا  را برای انتخاب شماره تلفن مورد نظر فشار دهید و سپس دکمه OK را انتخاب کنید.  
3. دکمه یا  را برای دسترسی به منو به طور مستقیم انتخاب نمایید و سپس دکمه OK را فشار دهید .

4.دکمه یا را فشار دهید و سپس کلید 1 یا 2 را انتخاب نموده و سپس دکمه OK را فشار دهید .  
نام ذخیره شده نمایش داده می شود، و یا اگر بدون شماره باشد بصورت خالی نمایش داده می شود.

5. دکمه یا  برای ویرایش شماره فشار دهید و سپس دکمه OK را انتخاب کنید.

**حذف حافظه مستقیم**

1. دکمه منو را برای وارد شدن به منو انتخاب کنید.
2. دکمه یا  برای ورود به دفترچه تلفن و انتخاب شماره مورد نظر فشرده و سپس دکمه OK را فشار دهید.
3. دکمه یا  برای دسترسی به منو به طور مستقیم انتخاب نمایید و سپس دکمه OK را فشار دهید .
4. دکمه یا فشار دهید و سپس کلید 1 یا 2 را انتخاب نمایید و سپس دکمه OK را فشار دهید. نام ذخیره شده نمایش داده می شود ( یا اگر خالی باشد بدون شماره نمایش داده می شود.)
5. دکمه منو را برای ورود به حافظه مستقیم انتخاب نمایید.
6. دکمه یا برای حذف فشار دهید و سپس برای انتخاب آن دکمه OK را فشار دهید. مجدد دکمه OK را یرای تایید فشار دهید. شنیدن صدای زنگ نشانه تایید آن است. از لیست شماره گیری مجدد استفاده نمایید.

لیست شماره گیری مجدد 5 شماره آخر تماس گرفته شده که حداکثر 24 رقم برای هر ورودی باشد را نمایش می دهد.

**تنظیمات پیشرفته**   
**تغییر پین اصلی**پین اصلی برای ثبت / عدم ثبت گوشی ها و برای دسترسی به دستگاه پیغام گیر از راه دور استفاده می شود.  
پین پیش فرض0000 است. اندازه پین اصلی حداکثر 4رقم می باشد.  
اگر شما پین خود را فراموش کردید، می توانید آن را به طور پیش فرض 0000 با استفاده از تنظیم مجدد (reset)گوشی بازنشانی کنید.  
1.با فشار دکمه منو وارد منوی دستگاه شوید.

2. برای انتخاب تنظیم پیشرفته(ADVANCE SET) دکمه های  یا  فشرده و سپس برای انتخاب گزینه مورد نظر دکمه OK را فشار دهید.

3. دکمه های  یا  را فشار دهید و گزینه تغییرChange PIN) ) را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

4. پین فعلی دستگاه را وارد کنید و سپس با فشار دکمه OK آن را تایید کنید.

هنگامیکه PIN را وارد نمودید به شکل ستاره " \* "بر روی صفحه نمایش داده می شود.

5. PIN جدید را وارد کنید و سپس دکمه OK برای تایید فشار دهید، دستگاه صدای تولید می­کند که شنیدن آن نشانه تایید است.

**رجیستر(ثبت نام) گوشی**

گوشی های اضافی را باید قبل از استفاده به پایه دستگاه register ( ثبت و منطبق) نمایید.  
هر پایه قابلیت ثبت و افزایش تا 4 گوشی را دارا می باشد. به طور پیش فرض PIN اصلی ، 0000 تعریف شده است.  
بر روی پایه دکمه  را فشرده و تقریباً به مدت 5 ثانیه نگه دارید.  
1. با فشردن دکمه منو بر روی گوشی وارد قسمت منو شوید.  
2 برای انتخاب تنظیم پیشرفته (ADVANCED SET)دکمه های  یا  فشرده و سپس برای انتخاب گزینه مورد نظر دکمه OK را فشار دهید.

3. دکمه های  یا  را فشار دهید و گزینه Register را انتخاب کرده و سپس دکمه OK را فشار دهید.

**تنظیمات پیشرفته**   
هنگامی که شما یک دستگاه تلفن گیگاست خریداری می نمایید، گوشی آن به پایه رجیستر (ثبت) شده است و بنابراین انجام آن لازم نیست. رجیستر کردن گوشی با پایه تنها زمانی لازم است که شما گوشی اضافی خریداری نموده باشید و یا گوشی فعلی خراب شده باشد. اگر شما می خواهید مدل گوشی دیگری را ثبت کنید روش متفاوتی دارد که در این صورت شما باید به راهنمای کاربری آن مراجعه کنید.  
اگر هیچ اقدام در گوشی در عرض 10 ثانیه صورت نگیرد فرایند ثبت نام متوقف و مختل می شود. اگر این اتفاق افتاد مجدداً از مرحله اول شروع کنید. پین اصلی را برای تایید فشار دهید، پیغام منتظر باشید Please wait بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. شنیدن صدای دستگاه نشانه موفقیت ثبت می باشد و گوشی آماده به کار می باشد در حالیکه نام آن بر روی صفحه نمایش قابل رویت است.

**غیرفعال کردن رجیستر گوشی**

1. با فشردن دکمه منو بر روی گوشی وارد قسمت منو شوید.  
2 برای انتخاب تنظیم پیشرفته (ADVANCED SET)دکمه های  یا  فشرده و سپس برای انتخاب گزینه مورد نظر دکمه OK را فشار دهید.

3. دکمه های  یا  را فشار دهید و گزینه Unregister را انتخاب کرده و سپس دکمه OK را فشار دهید.

4. پین اصلی را وارد نموده و دکمه Ok را جهت تایید فشار دهید. ( پین اصلی اولیه 0000 تعریف شده است)

5. .دکمه های  یا  را فشار دهید و گزینه غیر فعال کردن رجیستر گوشی Unregister را انتخاب کنید و سپس جهت تایید دکمه OK را فشار دهید شنیدن صدای دستگاه نشانه تایید عملیات مذکور می باشد.